FG 192/HO5  
Set fasatura motori Honda 1.6-3.0 (SOHC e DOHC)

**APPLICAZIONI:**  
  
**HONDA:**  
Civic; Accord; Prulde; Shuttle; Odyssey  
  
**Cilindrata:**   
1.6, 1.8, 2.0, 2.2; 2.3; 3.0  
  
**Codici motore:**  
**1.6:** B16A2  
**1.8:** F18A3, F18B2, F18B4  
**2.0:** F20AF, F20B3, F20B5, F20B6, F20B7, F20Z1, F22Z2, F22B5, F22B8, F22A2,   
       H22A5, H22A7, H22A8  
**2.3:** F23A7, F23Z5, H23A2, H23A3  
**3.0:** J30A1

**CONTENUTO:**  
